**Чек-лист проверки обеспечения безопасности**

**при проведении погрузочно-разгрузочных работ**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование объекта строительства (расположение, позиция):**  \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

**Подрядная организация:**  \_\_\_\_\_\_

**Период проведения проверки:** \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проверяемый аспект** | **Да (есть)** | **Нет** | **Не требуется** |
| **Общие вопросы** | | | | |
|  | Наличие квалификационных удостоверений, соответствующих выполняемой работе. |  |  |  |
|  | Наличие удостоверений о прохождении проверки знаний требований охраны труда, электробезопасности, пожарно-технического минимума. |  |  |  |
|  | Наличие копии протокола аттестации в области промышленной безопасности, соответствующего виду выполняемых работ (для ИТР, при необходимости). |  |  |  |
|  | Прохождение персоналом вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | Прохождение персоналом стажировки. |  |  |  |
|  | Наличие на месте проведения работ разрешительных документов (наряд-допуск, разрешение на проведение работ в охранной зоне коммуникаций и т.п.) |  |  |  |
|  | Наличие специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, соответствующих виду выполняемых работ. |  |  |  |
|  | Применение при выполнении работ исправных и испытанных инструментов и приспособлений. |  |  |  |
|  | Наличие на месте проведения работ защитного и сигнального ограждений, знаков безопасности. |  |  |  |
|  | Наличие и исправность средств коллективной защиты работников (вентиляция, заземление и т.п.) |  |  |  |
| **Специальные вопросы** | | | | |
|  | Соответствие грузоподъемности съемных грузозахватных приспособлений массе поднимаемого груза. |  |  |  |
|  | Наличие бирки (клейма) на съемных грузозахватных приспособлениях. |  |  |  |
|  | Целостность коушей и опрессовочных втулок съемных грузозахватных приспособлений. |  |  |  |
|  | Отсутствие смещения каната в заплетке или втулках съемных грузозахватных приспособлений. |  |  |  |
|  | Наличие и целостность оплетки или других защитных элементов при наличии выступающих концов проволоки у места заплетки съемных грузозахватных приспособлений. |  |  |  |
|  | Наличие предохранительных замков на крюках съемных грузозахватных приспособлений. |  |  |  |
|  | Отсутствие узлов, порезов, обрывов нитей стропов из синтетических лент на текстильной основе, повреждения лент от воздействия химических веществ. |  |  |  |
|  | Отсутствие повреждений на канатных и цепных съемных грузозахватных приспособлениях. |  |  |  |
|  | Наличие технологических регламентов (технологических карт, проектов производства работ) на погрузочно-разгрузочные работы с применением грузоподъемных кранов. |  |  |  |
|  | Отсутствие работников в кузове или кабине транспортного средства при опускании груза на транспортное средство при выполнении погрузочно-разгрузочных работ с применением грузоподъемных кранов. |  |  |  |
|  | Проведение погрузочно-разгрузочных работ с помощью грузоподъемной машины, в случае отсутствия данных по массе и центру тяжести поднимаемого груза под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. |  |  |  |
|  | Наличие письменного разрешения владельца линии электропередачи при проведении погрузочно-разгрузочных работы в охранной зоне линии электропередачи. |  |  |  |
|  | Наличие наряда-допуска и лица, ответственного за безопасное производство работ при установке и работе кранов стрелового типа в охранной зоне линии электропередачи или на расстоянии менее 30 м от крайнего провода линии электропередачи. |  |  |  |
|  | Наличие схем строповки, графических изображений способов строповки на месте производства работ, либо у работников, производящих работы. |  |  |  |
|  | Погрузка и разгрузка грузов, на которые не разработаны схемы строповки, под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. |  |  |  |
|  | Наличие подкладок и прокладок, предотвращающих повреждение грузозахватных устройств при погрузке и разгрузке грузов, имеющих острые и режущие кромки и углы. |  |  |  |
|  | Применение работниками средств индивидуальной защиты органов дыхания фильтрующего типа в случае загрязнения воздуха рабочей зоны при погрузке и разгрузке сыпучих грузов. |  |  |  |
|  | Наличие трапов или настилов с перилами по всему пути передвижения и удерживающей или страховочная привязи для перехода работников по сыпучему грузу, имеющему большую текучесть и способность засасывания. |  |  |  |
|  | Наличие специальных скребков или лопат с удлиненными ручками для очистки поднятого кузова автомобиля-самосвала от остатков груза. |  |  |  |
|  | Наличие на таре, за исключением специальной технологической, ее номера, назначения, собственной массы, максимальной массы груза, для транспортировки и перемещения которого она предназначена. |  |  |  |
|  | Отсутствие работников в кузове транспортного средства при его движении. |  |  |  |
|  | Отсутствие работников на контейнере или внутри контейнера во время его подъема, опускания или перемещения, а также на рядом расположенных контейнерах. |  |  |  |
|  | Соответствие мест размещения грузов, размеров проходов и проездов технологическим картам. |  |  |  |
|  | Размещение грузов на расстоянии не менее 1,0 м от стен, колонн, перекрытий зданий, 0,5 м от светильников. |  |  |  |
|  | Наличие подкладок под крупногабаритными и тяжеловесными грузами. |  |  |  |
|  | Наличие искроуловителей на выхлопных трубах и металлических цепочек для снятия зарядов статического электричества на транспортных средствах, осуществляющих перевозку легковоспламеняющихся жидкостей и баллонов с газами. |  |  |  |
|  | Наличие защитного заземления каждой емкости при транспортировке легковоспламеняющихся жидкостей в отдельных емкостях, устанавливаемых на транспортное средство. |  |  |  |
|  | Погрузка и разгрузка легковоспламеняющихся веществ (грузов) при заглушенном двигатель автомобиля. |  |  |  |
|  | Наличие прокладок, предохраняющих баллоны от соприкосновения друг с другом при погрузке баллонов в кузов транспортного средства более чем в один ряд и их перевозке. |  |  |  |
|  | Раздельная транспортировка кислородных и ацетиленовых баллонов как наполненных, так и порожних (допускается совместная транспортировка ацетиленового и кислородного баллонов на специальной тележке на пост сварки в пределах одного производственного корпуса). |  |  |  |
|  | Не допускается переноска баллонов на плечах и спине работника, кантовка и перевалка, волочение, бросание, толкание, удары по баллонам, использование ломов при перемещении баллонов. |  |  |  |
|  | Не допускаются к работам по погрузке, разгрузке и перемещении кислородных баллонов работники в замасленной одежде, с замасленными грязными рукавицами. |  |  |  |
|  | Не допускается курение и применение открытого огня при погрузке, разгрузке и перемещении баллонов. |  |  |  |
|  | Не допускается переноска баллонов за вентили баллонов. |  |  |  |
|  | Не допускается транспортирование баллонов без предохранительных колпаков на вентилях. |  |  |  |
|  | Не допускается размещение баллонов вблизи нагревательных приборов, горячих деталей и печей, размещение их незащищенными от прямого воздействия солнечных лучей. |  |  |  |
|  | Закрепление сосудов со сжатым, сжиженным или растворенным под давлением газом при транспортировке в кузове автомобиля, для предотвращения их опрокидывания и падения. |  |  |  |

Выявленные нарушения:

Чек-лист выдал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О.)

С результатами ознакомлен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О.)