**Инструкция по охране труда при работе на крыше здания**

**1. Общие требования безопасности**

1.1. К работе на крыше зданий (для уборки снега или ремонта) допускаются лица, достигшие 18-летнего возраста, прошедшие инструктаж в объеме настоящей инструкции и не имеющие медицинских противопоказаний для работы на высоте.

1.2. Работник обязан:

* добросовестно исполнять обязанности, возложенные на него трудовым договором;
* соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка, требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, правила пожарной безопасности и электробезопасности;
* выполнять настоящую инструкцию;
* работать в выданной спецодежде, в спецобуви и с применением других защитных средств применительно к выполняемой работе;
* содержать в исправности ручной инструмент и приспособления;
* незамедлительно сообщать руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, предпринимать необходимые действия по локализации и ликвидации опасности в пределах своей компетентности и с принятием мер личной безопасности;
* незамедлительно извещать непосредственного руководителя о происшедшем несчастном случае или аварийной ситуации, а также о неисправности оборудования и инструмента;
* оказывать доврачебную помощь пострадавшим при несчастном случае, помнить о товарищеском долге по отношению ко всем работникам подразделения;
* сохранить обстановку, при которой произошли несчастный случай или авария.

1.3. К опасным и вредным производственным факторам на рабочем месте относится: работа на высоте и на скользкой кровле. 1.4. При выполнении работы должны быть выданы средства индивидуальной защиты: костюм хлопчатобумажный, рукавицы комбинированные, пояс верхолазный, охранная веревка, зимой дополнительно куртка и брюки хлопчатобумажные на утепляющей прокладке, валенки.

1.5. Для обеспечения пожарной безопасности при работе на кровле не следует сбрасывать вниз или оставлять на кровле не потушенные окурки и спички, при работе на крыше желательно не курить. Запрещается курить и пользоваться спичками для освещения (и другими источниками открытого огня) на чердаках помещений. При загорании тушить его имеющимися средствами пожаротушения, а при отсутствии руководителя сообщить о пожаре в пожарную охрану по телефону 01.

1.6. Работник, не выполняющий требования правил и инструкций по охране труда, пожарной безопасности и электробезопасности, в зависимости от тяжести допущенных нарушений и их последствий несет дисциплинарную, материальную или уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

**2. Требования безопасности перед началом работы**

2.1. Получить задание на выполнение работы у непосредственного руководителя.

2.2. Надеть необходимые средства индивидуальной защиты.

2.3. Осмотреть рабочее место и прилегающую территорию, оградить временным веревочным ограждением с красными флажками прилегающие к зданию участки, на которые будет сбрасываться снег или возможно падение каких-либо предметов. Ширина ограждаемой части при высоте здания до 20 м должна быть не менее 6 м, при высоте 40 м – не менее 10 м; на тротуаре должен быть дежурный для предупреждения пешеходов. Дверные проемы в период сбрасывания снега на данный участок должны быть закрыты.

2.4. Обратить внимание, чтобы снег или лед не падали на какие-либо сооружения или в оконные ниши.

2.5. Проверить исправность ручного инструмента, предохранительного пояса и страховочной веревки, а также имеющихся лестниц.

2.6. Определить порядок и очередность работы, наметить конструкции, за которые будет осуществляться крепление страховочной веревки, проверить исправность и надежность стропил.

2.7. Принять меры по исключению повреждения кровли ручным инструментом.

2.8. Приступать к работе после устранения недостатков. При невозможности их устранения своими силами поставить в известность своего руководителя.

**3. Требования безопасности во время работы**

3.1. На крыше количество работающих одновременно должно быть не менее 2 человек, один из которых должен быть назначен старшим.

3.2. Работающие на крыше должны быть обеспечены средствами защиты (предохранительным поясом и страховочной веревкой достаточной прочности и длины, нескользкой обувью).

3.3. Работающие должны выполнять работу, на которую получили задание.

3.4. При уборке снега и льда с крыши необходимо закрепить один конец страховочной веревки за надежную конструкцию на крыше, второй конец закрепить за предохранительный пояс, а при его отсутствии вокруг тела у пояса со стороны спины. Длина страховочной веревки при работе должна регулироваться и должна удерживать работающего при подходе к краю крыши на расстояние не менее 1 м.

3.5. При работе на кровле, имеющей уклон более 20°, а также мокрой или покрытой инеем, кроме веревочной страховки следует применять переносные трапы шириной не менее 30 см с нашитыми планками (для упора ног), трапы при работе следует надежно закреплять (например, за конек крыши).

3.6. Любые передвижения по наклонной кровле (более 20°) должны осуществляться со страховочной веревкой.

3.7. Наличие парапетного ограждения не освобождает работающих от применения страховочной веревки.

3.8. Не следует работать на кровле при скорости ветра выше 15 м/сек (5 баллов – вытягиваются и полощутся большие флаги, ветер переносит легкие предметы), при густом тумане, гололеде, в сильный снегопад, в грозу, в сильный дождь.

3.9. Не сбрасывать вниз инструмент и другие предметы. Снег и лед следует сбрасывать на огражденные участки, обеспечив безопасность пешеходов, целостность конструкций, оборудования и т.п.

3.10. Складывать на крыше штучные материалы, инструменты и тару допускается лишь при условии принятия мер против их падения по скату или сдувания ветром.

3.11. Во избежание повреждения кровли не следует скалывать лед острым металлическим инструментом (ломом, пешней, металлической лопатой и др.).

3.12. Запрещается:

* работать в непосредственной близости или прикасаться к проводам электролиний, радиолиний, использовать оттяжки их опор для крепления страховочной веревки;
* сбрасывать снег и лед на провода электролиний или радиолиний, на автомобили, деревья и кустарники;
* сбрасывать инструмент и другие предметы.

**4. Требования безопасности по окончании работы**

4.1. Собрать инструмент, перейти в исходное безопасное место и снять страховочную веревку.

4.2. Спуститься вниз и снять веревочные ограждения, очистить пешеходные дорожки и тротуары.

4.3. Снять спецодежду.

4.4. Сообщить непосредственному руководителю об окончании работы, а также о всех замеченных неполадках на крыше или чердаке.

4.5. Уходя с чердака, выключить электроосвещение, чердак закрыть на замок, ключ сдать на вахту.