**Билеты**

**для проверки знаний по охране труда**

**для профессии стропальщика**

**Билет 1**

**1. КОМУ СТРОПАЛЬЩИК ДОЛЖЕН СООБЩИТЬ О НЕДОСТАТКАХ И НЕИСПРАВНОСТЯХ, ВЫЯВЛЕННЫХ ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТ?**


1. Непосредственному руководителю работ.

/п.32 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. Специалисту по охране труда.

3. Работодателю

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Прерывистое движение рукой вверх на уровне пояса, ладонь обращена вверх, рука согнута в локте)



1. Поднять стрелу вверх.

2. Повернуть стрелу.

3. Поднять груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление).

/[приложение 7 приказа Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила +безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"](kodeks://link/d?nd=499060049&prevdoc=493675223&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8O0NI)/

**3. С КАКОГО ДНЯ ИСЧИСЛЯЮТСЯ СРОКИ ПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВАМИ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?**

1. С того дня, когда они были впервые использованы стропальщиком.

2. Со дня фактической выдачи их стропальщику.

/п.13 Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты/

3. Со дня заключения стропальщиком трудового договора.

**Билет N 2**

**1. КАК ЧАСТО ДОЛЖЕН ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ ОСМОТР ТРАВЕРС?**


1. Один раз в год.

2. Не реже чем каждый месяц.

/[п.224 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения](kodeks://link/d?nd=499060049&prevdoc=493675223&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A7G0NC)/

3. Ежеквартально.

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Прерывистое движение рукой вниз перед грудью, ладонь обращена вниз, рука согнута в локте)



     1. Опустить груз или грузозахватный орган (грузозахватное приспособление)

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

     2. Повернуть стрелу.

     3. Опустить стрелу вниз.

**3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ МОГУТ ПРИМЕНЯТЬСЯ УГЛЕКИСЛОТНЫЕ ОГНЕТУШИТЕЛИ?**

1. Только для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А).

2. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А) и жидких горючих веществ (класс пожара В).

3. Для тушения загорания твердых горючих веществ (класс пожара А), жидких горючих веществ (класс пожара В) и электроустановок, находящихся под напряжением (класс пожара Е).

/Приложение А, Таблица А.1 СП 9.13130.2009. Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации/

**Билет N 3**

**1. С КАКОЙ ПЕРИОДИЧНОСТЬЮ ДОЛЖЕН ПРОИЗВОДИТЬСЯ ОСМОТР РЕДКО ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СЪЕМНЫХ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ?**


1. Не реже чем каждые 5 дней.

2. Не реже чем каждые 10 дней.

3. Перед началом работ.

/п.224 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Движение вытянутой рукой, ладонь обращена в сторону требуемого движения)



1. Передвинуть тележку.

2. Передвинуть ПС

/приложение 10 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

3. Повернуть стрелу.

**3. СОСТОЯНИЕ, ПРИ КОТОРОМ ОКАЗЫВАЕТСЯ ПЕРВАЯ МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ**

1. Отсутствие сознания

/Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"/

2. Покраснение кожных покровов.

3. Все вышеуказанное

**Билет N 4**

**1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ОТТЯЖКА ГРУЗОВ ДЛЯ РАЗВОРОТА ДЛИННОМЕРНЫХ И КРУПНОГАБАРИТНЫХ ГРУЗОВ ВО ВРЕМЯ ИХ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ?**


1. Допускается.

/п.115 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. Не допускается.

3. По усмотрению работника.

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения тележки)



1. Передвинуть кран (мост).

2. Повернуть стрелу.

3. Передвинуть грузовую тележку ПС

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

**3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ВРЕДНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?**

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

/ст.209 Трудового кодекса РФ/

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию или травме.

**Билет N 5**

**1. ДОЛЖНЫ ЛИ ППР И ТК НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО МОНТАЖУ, ДЕМОНТАЖУ И РЕМОНТУ ОБОРУДОВАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ СОДЕРЖАТЬ СХЕМЫ СТРОПОВКИ ДЕТАЛЕЙ, УЗЛОВ И ДРУГИХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБОРУДОВАНИЯ?**


1. Не должны.

2. По усмотрению организации, эксплуатирующей подъемные сооружения.

3. Должны.

/п.98 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Движение рукой, согнутой в локте, ладонь обращена в сторону требуемого движения стрелы)



1. Передвинуть кран (мост).

2. Поднять стрелу ПС.

/[приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"](kodeks://link/d?nd=499060049&prevdoc=493675223&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8O0NI)/

3. Передвинуть тележку.

**3. КАКОЕ МЕРОПРИЯТИЕ ПО ОКАЗАНИЮ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ ДОЛЖНО БЫТЬ ПРОВЕДЕНО?**

1. Мероприятие по оценке обстановки и обеспечению безопасных условий для оказания первой помощи.

/Приказ Минздравсоцразвития России от 04.05.2012 N 477н "Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи"/

2. Организация питьевого режима пострадавшему.

3. Дать пострадавшему необходимые медикаменты для стабилизации его состояния.

4. Допускается любой из вышеперечисленных вариантов действий по усмотрению работника.

**Билет N 6**

**1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ НАХОЖДЕНИЕ ПОСТОРОННИХ РАБОТНИКОВ, НЕ ПРИНИМАЮЩИХ УЧАСТИЕ В МОНТАЖНЫХ (ДЕМОНТАЖНЫХ) ИЛИ НАЛАДОЧНЫХ ОПЕРАЦИЯХ, НА МОНТАЖНОЙ ПЛОЩАДКЕ?**


1. Допускается.

2. Не допускается.

/п.41 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

3. Допускается при получении специального разрешения.

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Движение вверх вытянутой рукой, предварительно опущенной до вертикального положения, ладонь раскрыта)



1. Поднять стрелу ПС.

/приложение 10 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

2. Повернуть стрелу.

3. Поднять груз или крюк.

**3. КАКИЕ ИЗДЕЛИЯ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДОЛЖНЫ НАХОДИТЬСЯ В МЕДИЦИНСКОЙ АПТЕЧКЕ?**

1. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации. Медикаменты сердечно-сосудистого действия.

2. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации. Медикаменты для оказания первой помощи пострадавшему.

3. Изделия медицинского назначения для временной остановки наружного кровотечения и перевязки ран. Изделия медицинского назначения для проведения сердечно-легочной реанимации.

/Приказ Минздравсоцразвития РФ от 05.03.2011 N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам"/

**Билет N 7**

**1. В КАКОМ СЛУЧАЕ РАБОТЫ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ, УСТАНОВЛЕННЫХ НА ОТКРЫТОМ ВОЗДУХЕ, ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПРЕКРАЩЕНЫ?**

1. При снегопаде.

2. При дожде.


3. При тумане.

4. В случаях, когда крановщик (машинист, оператор) плохо различает сигналы стропальщика или перемещаемый груз.

5. Верно все вышеизложенное.

/[п.132 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения](kodeks://link/d?nd=499060049&prevdoc=493675223&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M4)/

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Движение вниз вытянутой рукой, предварительно поднятой до вертикального положения, ладонь раскрыта)



1. Опустить груз или крюк.

2. Повернуть стрелу.

3. Опустить стрелу ПС.

/[приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"](kodeks://link/d?nd=499060049&prevdoc=493675223&point=mark=00000000000000000000000000000000000000000000000000A8O0NI)/

**3. ЧТО ОЗНАЧАЕТ ТЕРМИН "ОПАСНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ФАКТОР"?**

1. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его травме.

/[ст.209 Трудового кодекса РФ](kodeks://link/d?nd=901807664&prevdoc=493675223&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QO0M7)/

2. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию.

3. Производственный фактор, воздействие которого на работника может привести к его заболеванию или травме.

**Билет N 8**

**1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ НАХОЖДЕНИЕ СТРОПАЛЬЩИКОВ ВОЗЛЕ ГРУЗА ВО ВРЕМЯ ЕГО ПОДЪЕМА ИЛИ ОПУСКАНИЯ?**


1. Допускается.

2. Не допускается.

3. Допускается, если груз поднят на высоту не более 1000 мм от уровня поля.

/[п.114 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения](kodeks://link/d?nd=499060049&prevdoc=493675223&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q80M4)/

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Резкое движение рукой вправо и влево на уровне пояса, ладонь обращена вниз)



     1. Стоп (прекратить подъем или передвижение).

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

     2. Передвинуть кран (мост).

     3. Передвинуть тележку.

**3. ЧТО НЕОБОДИМО СДЕЛАТЬ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СПЕЦИАЛЬНАЯ ОДЕЖДА И СПЕЦИАЛЬНАЯ ОБУВЬ СТРОПАЛЬЩИКА ПРИШЛИ В НЕГОДНОСТЬ ДО ОКОНЧАНИЯ СРОКА ИХ НОСКИ ПО ПРИЧИНАМ, ОТ НЕГО НЕ ЗАВИСЯЩИМ?**

1. Использовать обычную одежду и обувь в качестве спецодежды и спецобуви вплоть до наступления срока получения новых спецодежды и спецобуви.

2. Сообщить об износе спецодежды и спецобуви работодателю, чтобы он произвел их замену или ремонт.

/Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утвержденные [приказом Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 N 290н](kodeks://link/d?nd=902161801&prevdoc=493675223&point=mark=0000000000000000000000000000000000000000000000000064U0IK), [п.25](kodeks://link/d?nd=902161801&prevdoc=493675223&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DG0K7)/

3. Приобрести новую спецодежду и спецобувь за свой счёт.

**Билет N 9**

**1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ НАЧИНАТЬ ПОДЪЕМ ГРУЗА, МАССА КОТОРОГО НЕИЗВЕСТНА?**


1. Допускается.

2. Допускается, при соблюдении дополнительных требований безопасности.

3. Не допускается.

/[п.114 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения](kodeks://link/d?nd=499060049&prevdoc=493675223&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008Q80M4)/

**2. КАКУЮ КОМАНДУ СТРОПАЛЬЩИКА ОБОЗНАЧАЕТ ЭТО ДВИЖЕНИЕ?** (Кисти рук обращены ладонями одна к другой на небольшом расстоянии, руки при этом подняты вверх)



1. Поднять груз или крюк.

2. "Осторожно".

/приложение 7 приказа Ростехнадзора от 12.11.2013 N 533 "Об утверждении Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения"/

3. Стоп (прекратить подъем или передвижение).

**3. КАКОВЫ ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ НОРМЫ РАЗОВОГО ПОДЪЕМА ТЯЖЕСТЕЙ ДЛЯ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН?**

1. Мужчинами - не более 50 кг, женщинами - не более 15 кг.

/[п.34 приказа Минтруда России от 28.10.2020 N 753н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"/](kodeks://link/d?nd=420223888&prevdoc=493675223&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DS0KA)

2. Мужчинами - не более 50 кг, женщинами - не более 7 кг.

3. Мужчинами - не более 30 кг, женщинами - не более 10 к

**Билет N 10**

**1. ДОЛЖЕН ЛИ ПЕРСОНАЛ, КОТОРЫЙ НАЗНАЧАЕТСЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ ПО ЗАЦЕПКЕ, СТРОПОВКЕ И ОБВЯЗКЕ ГРУЗОВ, ПЕРЕМЕЩАЕМЫХ ПОДЪЕМНЫМИ СООРУЖЕНИЯМИ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГРУЗОЗАХВАТНЫХ ПРИСПОСОБЛЕНИЙ, ИМЕТЬ УРОВЕНЬ КВАЛИФИКАЦИИ, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ ПРОФЕССИИ "СТРОПАЛЬЩИК"?**

1. Должен.

/п.216 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

2. Производить строповку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, имеющих петли или цапфы, необходимо только по специальному наряду-допуску.

3. Производить строповку железобетонных и бетонных изделий, а также других грузов, имеющих петли или цапфы, необходимо только под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

**2. ПОСЛЕ СТРОПОВКИ ГРУЗА ДЛЯ ПРОВЕРКИ ЕЕ НАДЕЖНОСТИ НА КАКУЮ ВЫСОТУ ПОДНИМАЕТСЯ ГРУЗ?**

1. На высоту не более 2 метров.

2. Не проверяют.

3. На высоту не более 1 метра.

/[п.39 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов](kodeks://link/d?nd=420223888&prevdoc=493675223&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007DU0KA)/

**3. В КАКИХ СЛУЧАЯХ РАБОТНИКИ, НАЗНАЧЕННЫЕ СТРОПАЛЬЩИКАМИ, ДОЛЖНЫ ПРИМЕНЯТЬ ПРИ РАБОТЕ С ПС СПЕЦИАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЗНАКИ(ОДЕЖДУ)?**

1. Не требуется

2. При плохой видимости.

3. Всегда

/п.24 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

**Билет N 11**

**1. КАКИМ ОБРАЗОМ НЕОБХОДИМО НАЧИНАТЬ ПОДЪЕМ ГРУЗА?**

1. Предварительно подняв на высоту 100-200 мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

2. Предварительно подняв на высоту 200-300 мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

/п.114 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

3. Предварительно подняв на высоту 300-400 мм, с последующей остановкой для проверки правильности строповки и надежности действия тормоза.

**2. МОЖНО ЛИ ДОПУСТИТЬ К ЭКСПЛУАТАЦИИ СЪЕМНЫЕ ГРУЗОЗАХВАТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ (СТРОПЫ, КОЛЬЦА, ПЕТЛИ), У КОТОРЫХ ОТСУТСТВУЮТ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНЫ МАРКИРОВОЧНЫЕ БИРКИ?**

1. Можно.

2. Можно, но с ограничением по массе поднимаемого груза.

3. Нельзя.

/п.13 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

**3. КАКИЕ МЕДИЦИНСКИЕ ОСМОТРЫ (ОБСЛЕДОВАНИЯ) ОБЯЗАН ПРОХОДИТЬ СТРОПАЛЬЩИК?**

1. Предварительный (при поступлении на работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

/ст.214 Трудового кодекса РФ/

2. Только предварительный (при поступлении на работу) медицинский осмотр (обследование).

3. Только периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры

**Билет N 12**

**1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПОДЪЕМ ГРУЗА, УКРЕПЛЕННОГО БОЛТАМИ ИЛИ ЗАЛИТОГО БЕТОНОМ?**

1. Не допускается.

/[п.115 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения](kodeks://link/d?nd=499060049&prevdoc=493675223&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000008QA0M5)/

2. Допускается.

3. Допускается при наличии прямого указания непосредственного руководителя.

**2. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПЕРЕМЕЩЕНИЮ ГРУЗОВ НЕИЗВЕСТНОЙ МАССЫ?**

1. Перемещение грузов неизвестной массы разрешается только после определения фактической массы груза.

/п.93 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

2. Перемещение грузов неизвестной массы разрешается только под руководством лица, ответственного за безопасное производство работ по перемещению грузов кранами.

3. Перемещение грузов неизвестной массы разрешается только при проведении погрузочно-разгрузочных работ, выполняемых вручную.

**3. КАКИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРЕДЪЯВЛЯЮТСЯ К ПРИСТАВНЫМ ЛЕСТНИЦАМ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИХ НА ГЛАДКИХ ОПОРНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ (ПАРКЕТ, МЕТАЛЛ, ПЛИТКА, БЕТОН И ДР.)?**

1. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть оковки с острыми наконечниками.

2. На нижних концах приставных лестниц и стремянок должны быть надеты башмаки из резины или другого нескользкого материала.

/п.169 Правил по охране труда при работе на высоте/

3. Особых требований к приставным лестницам и стремянкам при использовании их на гладких опорных поверхностях не предъявляется.

**Билет N 13**

**1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПРОИЗВОДИТЬ ОСВОБОЖДЕНИЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ПОДЪЕМНЫХ СООРУЖЕНИЙ ЗАЩЕМЛЕННЫХ ГРУЗОМ СТРОПОВ, КАНАТОВ ИЛИ ЦЕПЕЙ?**

1. Допускается.

2. Допускается при наличии прямого указания непосредственного руководителя.

3. Допускается, если это не создает угрозы для других работников.

4. Не допускается.

/п.118 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

**2. КАКИМ ОБРАЗОМ ДОЛЖНЫ УКЛАДЫВАТЬСЯ КРУПНОГАБАРИТНЫЕ И ТЯЖЕЛОВЕСНЫЕ ГРУЗЫ?**

1. В штабель.

2. В стоечные стеллажи.

3. Размещаются в один ряд на подкладках.

/п.105.9 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

**3. СПОСОБЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 300 ММ?**

1. Способ размещения: в штабель. Предельная высота, ширина: 2,0 метра.

2. Способ размещения: в штабель. Предельная высота, ширина: 3,0 метра.

/приложение к приказу Минтруда России от 17.09.2014 N 642н "Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов"/

3. Способ размещения: в штабель. Предельная высота, ширина: 4,0 метра.

**Билет N 14**

**1. КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ РАСЧЕТНЫЙ УГОЛ МЕЖДУ ВЕТВЯМИ МНОГОВЕТВЕВОГО СТРОПА?**

1. 145°.

2. 120°.

3. 90°.

/п.217 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

**2. ПРИ КАКИХ УСЛОВИЯХ НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ВЫПОЛНЕНИЕ ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫХ РАБОТ С ОПАСНЫМИ ГРУЗАМИ?**

1. При обнаружении несоответствия тары требованиям технической документации завода-изготовителя.

2. При неисправной таре.

3. При отсутствии маркировки и предупредительных надписей на таре.

4. При любом из вышеперечисленных условий.

/п.128 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

**3. КАКИЕ МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ДОЛЖЕН СОБЛЮДАТЬ СТРОПАЛЬЩИК ПРИ РАБОТЕ С ПРИСТАВНОЙ ЛЕСТНИЦЫ,** **В УСЛОВИЯХ КОГДА** **ВОЗМОЖНО СМЕЩЕНИЕ ЕЕ ВЕРХНЕГО КОНЦА?**

1. Стропальщик должен надеть защитную каску перед подъемом на лестницу.

2. Во время работы стропальщика лестницу должен поддерживать другой работник.

3. Лестница должна быть надежно закреплена за устойчивые конструкции

/п.169 Правил по охране труда при работе на высоте/

**Билет N 15**

**1. ДОПУСКАЕТСЯ ЛИ ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУЗА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В НЕУСТОЙЧИВОМ ПОЛОЖЕНИИ ИЛИ ПОДВЕШЕННОГО ЗА ОДИН РОГ ДВУРОГОГО КРЮКА?**

1. Допускается.

2. Не допускается.

/п.115 Правил безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения/

3. Допускается, при соблюдении дополнительных требований безопасности.

**2. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ СТРОПОВ НЕ ДОЛЖНЫ ДОПУСКАТЬСЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ?**

1. Стропы, у которых отсутствуют или повреждены маркировочные бирки.

2. Стропы, у которых деформированы коуши.

3. Стропы, у которых имеются трещины на опрессовочных втулках.

4. Стропы, у которых имеются смещения каната в заплетке или втулках.

5. Все вышеперечисленные стропы.

/п.13 Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов/

**3. КТО ОБЯЗАН ОБЕСПЕЧИТЬ ПРИОБРЕТЕНИЕ И ВЫДАЧУ СТРОПАЛЬЩИКУ СРЕДСТВ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ?**

1. Работодатель.

/ст.212 Трудового кодекса РФ/

2. Специалист по охране труда.

3. Руководитель структурного подразделения.

4. Стропальщик обязан самостоятельно обеспечивать себя средствами индивидуальной защиты.