**Чек-лист проверки обеспечения безопасности**

**при проведении работ в ограниченных и замкнутых пространствах**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Наименование объекта строительства (расположение, позиция):**  \_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_

**Подрядная организация:**  \_\_\_\_\_\_

**Период проведения проверки:** \_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Проверяемый аспект** | **Да (есть)** | **Нет** | **Не требуется** |
| **Общие вопросы** | | | | |
|  | Наличие квалификационных удостоверений, соответствующих выполняемой работе. |  |  |  |
|  | Наличие удостоверений о прохождении проверки знаний требований охраны труда, электробезопасности, пожарно-технического минимума. |  |  |  |
|  | Наличие копии протокола аттестации в области промышленной безопасности, соответствующего виду выполняемых работ (для ИТР, при необходимости). |  |  |  |
|  | Прохождение персоналом вводного, первичного, повторного, внепланового, целевого инструктажа по охране труда и пожарной безопасности. |  |  |  |
|  | Прохождение персоналом стажировки. |  |  |  |
|  | Наличие на месте проведения работ разрешительных документов (наряд-допуск, разрешение на проведение работ в охранной зоне коммуникаций и т.п.) |  |  |  |
|  | Наличие специальной одежды, обуви, средств индивидуальной защиты, соответствующих виду выполняемых работ. |  |  |  |
|  | Применение при выполнении работ исправных и испытанных инструментов и приспособлений. |  |  |  |
|  | Наличие на месте проведения работ защитного и сигнального ограждений, знаков безопасности. |  |  |  |
|  | Наличие и исправность средств коллективной защиты работников (вентиляция, заземление и т.п.) |  |  |  |
| **Специальные вопросы** | | | | |
|  | Наличие удостоверений об обучении безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП для работников |  |  |  |
|  | Соблюдение сроков проведения периодического обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП:  - работников 1 и 2 групп – 1 раз в 3 года;  - работников 3 группы – 1 раз в 5 лет;  - работников, в функции которых входит оценка параметров среды ОЗП, и работников, в функции которых входит спасение – ежегодно. |  |  |  |
|  | Проведение стажировки работникам [1](#P99) и [2 групп](#P104) по окончании обучения безопасным методам и приемам выполнения работ в ОЗП. |  |  |  |
|  | Наличие приказа о создании комиссии по проверке знаний, практических навыков и умений безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП. |  |  |  |
|  | Наличие протоколов ежегодной проверки знаний, практических навыков и умений безопасных методов и приемов выполнения работ в ОЗП. |  |  |  |
|  | Соблюдение продолжительности работы в ОЗП с использованием шлангового противогаза – не более 30 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут с выходом работника из ОЗП. |  |  |  |
|  | Соблюдение продолжительности работы в ОЗП при температуре воздуха в ОЗП 40 - 50 °C – не более 20 минут с последующим отдыхом не менее 20 минут с выходом работника из ОЗП. |  |  |  |
|  | Соблюдение времени нахождения работника в канализационном колодце – не более 15 минут с последующим отдыхом не менее 15 минут. |  |  |  |
|  | Наличие наряда-допуска на проведение работ в ОЗП. |  |  |  |
|  | Наличие плана производства работ в ОЗП или технологических карт на производство работ в ОЗП. |  |  |  |
|  | Наличие плана(ов) мероприятий при аварийной ситуации и при проведении спасательных работ, эвакуации и спасения из ОЗП. |  |  |  |
|  | Проведение анализа параметров среды до начала работ в ОЗП и постоянный или периодический во время проведения работ в ОЗП контроль параметров рабочей среды внутри ОЗП. |  |  |  |
|  | Наличие ограждения места производства работ, предупреждающих и предписывающих плакатов (знаков). |  |  |  |
|  | Наличие и использование средств коллективной (в том числе вентиляция ОЗП) и индивидуальной защиты. |  |  |  |
|  | Наличие и исправность средств измерений (сигнализации) и средств связи. |  |  |  |
|  | Наличие утвержденного перечня работ, выполняемых в ОЗП по наряду-допуску. |  |  |  |
|  | Наличие утвержденного перечня работ в ОЗП, которые допускается производить без оформления наряда-допуска. |  |  |  |
|  | Наличие в составе бригады работников, выполняющих обязанности наблюдающего. |  |  |  |
|  | Хранение в течение 1 года нарядов-допусков, работы по которым полностью закончены. |  |  |  |
|  | Наличие и ведение журнала учета работ по наряду-допуску. |  |  |  |
|  | Наличие на производственной территории в непосредственной близости зон ОЗП с возможным воздействием опасных и вредных производственных факторов сигнальных ограждений, сигнальной разметки и знаков безопасности, а на границах зон с постоянным наличием опасных производственных факторов защитных или сигнальных ограждений. |  |  |  |
|  | Применение в ОЗП с возможным содержанием остаточных возгораемых частиц дополнительного переносного осветительного оборудования с напряжением не более 12 В. |  |  |  |
|  | Осуществление непрерывного контроля воздуха рабочей зоны индивидуальными и коллективными средствами газового анализа при проведении работ в ОЗП с газоопасной средой. |  |  |  |
|  | Наличие у работников изолирующих костюмов и (или) изолирующих противогазов с соответствующим уровнем защиты при проведении работ в ОЗП с газоопасной средой. |  |  |  |
|  | Осуществление непрерывного контроля в составе воздуха рабочей зоны концентрации паров, газов и других веществ (выявленных при оценке параметров рабочей среды ОЗП), способных вызвать взрыв и (или) загорание при проведении работ в ОЗП с взрывопожароопасной средой. |  |  |  |
|  | Осуществление непрерывного контроля воздуха рабочей зоны индивидуальными и (или) коллективными средствами газового анализа довзрывных концентраций паров, газов и других веществ, способных вызвать взрыв и (или) загорание и оказывающих отравляющее действие на работников и (или) вытесняющие кислород из рабочей зоны ОЗП, снижая его концентрацию до критических значений при проведении работ в ОЗП с взрывопожароопасной средой. |  |  |  |
|  | Применение в ОЗП с взрывопожароопасной средой электрооборудования во взрывобезопасном исполнении. |  |  |  |
|  | Применение средств защиты, инструментов и приспособлений, не дающих искр (изготовленных из цветных металлов), антистатической спецодежды и специальной обуви, выполненной из материалов, не дающих искр при работах в ОЗП с взрывопожароопасной средой. |  |  |  |

Выявленные нарушения:

Чек-лист выдал: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О.)

С результатами ознакомлен: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(должность, подпись, Ф.И.О.)