**ПРОГРАММА**

**стажировки машиниста крана**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| N п/п | Наименование раздела | Время проведения |
| 1 | Издание приказа о назначении ответственного руководителя (специалиста) за проведением стажировки | До начала проведения |
| 2 | Инструктаж по охране труда на рабочем месте, безопасность труда. Ознакомление с органами управления крановым оборудованием. | 2 смены |
| 2.1 | Требования Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" , утвержденных приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461 |  |
| 2.2 | Техника безопасности при управлении краном |  |
| 2.3 | Техника безопасности при обвязке, зацепке и отцепке грузов |  |
| 2.4 | Подача и приём знаков сигнализации |  |
| 2.5 | Подготовка грузозахватных устройств, зацепка и перемещение грузов |  |
| 3 | Проверка готовности крана к работе | 2 смены |
| 4 | Подъём, перемещение грузов | 2 смены |
| 5 | Проверка наличия предохранительных приспособлений, исправность инструмента | 2 смены |
| 6 | Изучить схемы, инструкции по охране труда:  - инструкция по оказанию первой помощи;  - инструкции по охране труда, действующие на данном рабочем месте машиниста крана. | 2 смены |
| 7 | Виды работ:  1. Управление мостовыми и шлюзовыми кранами , башенными самоходными самоподъемными, портально-стреловыми, башенными стационарными и  козловыми кранами, оснащенными  различными грузозахватными приспособлениями, при выполнении простых работ  по погрузке, разгрузке, перегрузке и транспортировке сыпучих, штучных, лесных и других аналогичных грузов.   2. Установка изделий, узлов и деталей на станок;  кантованию секций судов, перемещению подмостей и других монтажных приспособлений и механизмов.  3. Управление кабельными кранами при выполнении всех видов работ.  4. Управление гусеничными и пневмоколесными кранами, стеллажными кранами-штабелерами, кранами-штабелерами с автоматическим управлением и мостовыми  кранами-штабелерами, оснащенными различными грузозахватными механизмами и  приспособлениями, при выполнении работ по погрузке, выгрузке, перемещению  грузов, укладке их на стеллажи, погрузчики и транспортные средства, по  доставке грузов со стеллажей к производственным участкам.  5. Проверка правильности крепления тросов, регулирования тормозов и действия предохранительных устройств.  6. Участие в ремонте обслуживаемого крана. | 4 смены |
| 8 | Оценка результатов прохождения стажировки. Запись результатов прохождения стажировки. | После окончания стажировки |
| ИТОГО: | | 14 смен |

**Разработал:**

**Ознакомлен:**