**ПРОГРАММА**

**стажировки работника стропальным работам**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **N п/п** | **Наименование раздела** | **Время проведения** |
| 1. | Издание приказа о назначении ответственного руководителя (специалиста) за проведение стажировки. | *До начала проведения* |
| 2. | Первичный инструктаж на рабочем месте.  Ознакомление с:  - рабочим оборудованием, приборами, инструментом, приспособлениями;  - правилами электро- и пожарной безопасности;  - правилами санитарно-гигиенической безопасности;  - правилами внутреннего трудового распорядка.  Ориентирование на рабочем месте. | 2 смены |
| 3. | Изучение нормативной, технической и эксплуатационной документации: | 7 смен |
| 3.1. | В объеме, необходимом для выполнения работ, требования:  1. Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности "Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения" , утвержденных  [приказом Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461](kodeks://link/d?nd=573275657&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’Об утверждении федеральных норм и правил в области промышленной безопасности ’’Правила безопасности ...’’Приказ Ростехнадзора от 26.11.2020 N 461ФНП в области промышленной безопасности от 26.11.2020 N 461Статус: действует с 01.01.2021) .  2. Правила по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями , утвержденные  [приказом Минтруда России от 27.11.2020 N 835н](kodeks://link/d?nd=573068704&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями’’Приказ Минтруда России от 27.11.2020 N 835нСтатус: действует с 01.01.2021) .  3. Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов , утвержденных  [приказом Минтруда России от 28.10.2020 N 753н](kodeks://link/d?nd=573113861&point=mark=000000000000000000000000000000000000000000000000007D20K3"\o"’’Об утверждении Правил по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов’’Приказ Минтруда России от 28.10.2020 N 753нСтатус: действует с 01.01.2021) . | *2 смены* |
| 3.2. | Съемные грузозахватные приспособления и тара. Виды и способы строповки грузов. Работа с кранами под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ. | *3 смены* |
| 3.3. | Система сигнализации между стропальщиком и машинистом крана. Подготовка грузозахватных устройств, зацепка и перемещение грузов. Безопасность при производстве работ кранами вблизи ЛЭП. | *2 смены* |
| 4. | Требования охраны труда, меры пожарной безопасности, порядок действий при чрезвычайных ситуациях.  Место нахождения средств пожаротушения.  Место нахождения аптечки первой помощи. | 2 смены |
| 5. | Изучить инструкции по охране труда:  - инструкция по охране труда для стропальщика;  - инструкция по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями;  - инструкция по оказанию первой помощи. | 4 смены |
| 6. | Приобретение необходимых практических навыков в выполнении основных производственных операций, безопасные методы и приемы их выполнения:  1. Выполнение организационных и технических мероприятий, обеспечивающих безопасность работ.  2. Подготовка рабочего места к началу рабочего дня.  3. Проверка состояния рабочего места, средств индивидуальной защиты, первичных средств пожаротушения, аптечки первой помощи, контрольно-измерительных приборов, оборудования и инструмента, соответствия их требованиям безопасности.  4. Определение по указателю грузоподъемности стрелового крана в зависимости от вылета и положения выносных опор.  5. Выполнение обвязки и зацепки различных грузов для их подъема и перемещения.  6. Выполнение укладки (установки) груза в проектное положение и снятие грузозахватных приспособлений (расстроповки).  7. Выбор строп в соответствии с массой и размерами перемещаемого груза.  8. Определение пригодности грузозахватных приспособлений и тары и правильное их применение.  9. Правильная подача сигналов крановщику (машинисту).  10. Отключение кранов от электрической сети в аварийных случаях.  11. Работа с инструментом и приспособлениями, контрольно-измерительными приборами.  12. Уборка рабочего места по окончании работы. | 4 смены |
| 7. | Оценка результатов прохождения стажировки. Запись результатов прохождения стажировки. | *После окончания стажировки* |
| ИТОГО: | | 19 смен |

**Разработал:**

**Ознакомлен:**