**Правила поведения на территории предприятия**

**Находясь на территории предприятия необходимо:**

к месту выполнения своей работы направляться только по тротуарам, мосткам, настилам‚ пешеходным дорожкам кратчайшим и безопасным путем; в случаях, когда возникает необходимость пройти по проезжей части дороги, идти по левой стороне навстречу движущемуся транспорту;

кроме прямого наезда автомобиля следует остерегаться травмирования выступающими из кузова длинномерными грузами (проволокой, досками и т.п.);

соблюдать осторожность на перекрестках шоссейных и железных дорог, переходить проезжую часть дороги и железнодорожные пути только в указанных местах и не перебегать дорогу перед движущимся транспортом;

выполнять требования дорожных знаков для пешеходов, а также запрещающих и предупреждающих надписей, плакатов, световых сигналов, быть внимательным к сигналам водителей транспортных средств (автомобили, тепловозы, специальная техника);

передвигаясь по стройплощадке или объекту, смотреть под ноги, чтобы не попасть в выбоину, пролом в настиле, сквозное отверстие в перекрытии, не споткнуться о камень и другие предметы, которые могут быть на дороге;

особую осторожность следует соблюдать в зимнее время, при гололедице, а также в распутицу, когда дороги и строительные конструкции становятся скользкими;

места, где на высоте ведутся работы, обходить на безопасном расстоянии;

соблюдать противопожарный режим.

**Запрещается:**

1. появляться на территории предприятия в нетрезвом виде, в состоянии наркотического или токсического опьянения; употреблять спиртные напитки, принимать наркотические или токсические вещества;
2. находясь вблизи рабочего места электросварщика, смотреть на сварочную дугу;
3. заходить за ограждения опасных зон;
4. находиться или проходить под поднятым грузом, стрелой крана;
5. прыгать на подножки или залезать в кузов движущегося автомобиля, садиться на борта или стоять в кузове автомобиля;
6. проезд в качестве пассажиров на тракторах, трубоукладчиках, бульдозерах и других самоходных строительных машинах, не предназначенных для перевозки людей садиться на трубы, бревна, на прицепы, поверх любых грузов, находящихся в кузове автомобилей или трубовозов и плетевозов;
7. курить вблизи ацетиленовой установки или подходить к ней с огнем;
8. подходить с открытым огнем к газовым баллонам, легковоспламеняющимся жидкостям, к местам окраски;
9. производить работы с огнеопасными и легковоспламеняющимися материалами вблизи места выполнения газосварочных операций;
10. прикасаться к кислородным баллонам руками, загрязненными маслом;
11. включать, останавливать (кроме аварийных случаев) и работать на машинах, станках, механизмах и т.п., работа на которых не поручена вам руководителем;
12. снимать ограждения с работающего оборудования;
13. прикасаться к открытым токоведущим частям электрооборудования, клеммам, проводам, к арматуре общего освещения, наступать на переносные электропровода, кабели, лежащие на полу, открывать двери электрошкафов и электрощитов;

**Находясь на территории структурного подразделения:**

не оставляйте без разрешения руководителя работ свое рабочее место; не посещайте без производственной необходимости другие участки работ;

во время работы не отвлекайтесь посторонними делами и не отвлекайте других;

если электрооборудование неисправно, вызовите электромонтера; не пытайтесь сами устранить неисправность,

соблюдайте чистоту и порядок на рабочем месте и в подразделении, не загромождайте проходы и проезды, подходы к оборудованию, электрощитам, средствам пожаротушения;

курите только в специально отведенных местах